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装饰大厦渗漏及外立面破损维修项目
比选公告
安徽省金安物业管理有限责任公司拟对装饰大厦渗漏及外立面破损维修项目进行公开招标比选，现接受符合条件的单位在安徽国控资产管理有限公司官网平台报名，参加投标比选。

第一章   项目概况及投标报名
一、项目名称及内容
1、招标编号：JAWY-2026-9-7
2、项目名称：装饰大厦渗漏及外立面破损维修项目

3、项目地点：合肥市徽州大道装饰大厦房产
4、招 标 人：安徽省金安物业管理有限责任公司 

5、资金来源：自筹。

6、项目概况：要求对装饰大厦楼层渗漏、外立面破损（含高空坠物安全隐患）进行全面维修，由各投标单位组织人员进行现场勘查，招标单位不就项目具体事项进行描述。

7、招标内容；
1.屋面渗漏

 ①屋面排水口处管根细部破除封堵处理。

    ②杂树砍除及其根系防水处理。

    ③屋面外墙装饰面铝板面层及平台涂刷防水涂料、铺设防水卷材。

    2、外墙幕墙面及线条处

    ①外墙幕墙面及线条处损坏胶体割除。

    ②已掉落处铝板重新安装并加固打胶。

    ③外墙幕墙面及线条处面层清理并重新施打品牌结构密封胶。

    ④三层顶处铝板面层打胶完成后顶面4mm厚自粘卷材铺贴施工。

3、外窗渗漏

    ①外窗处老旧胶体割除。

    ②窗框四周重新施打品牌结构密封胶。

    ③窗口底部开设排水槽。
④垃圾清运。
8、质量要求：合格，符合合同约定要求；
9、计划工期： 20  天

10、资格审查方式：资格后审
二、投标截止时间： 2026 年 9 月  10  日17:30分时止。

三、开标时间：2026年 9 月  11  日（具体日期甲方待定）。

四、开标地点：合肥市庐阳区肥西路2997号金安广场8楼。

五、拦标控制价： 叁万肆仟叁佰肆拾伍圆柒角叁分整（¥：34345.73元），投标报价高于此价属于无效报价。
六、业务咨询地址：合肥市庐阳区肥西路2999号金安广场物业服务中心
联系人：倪先生，电话：0551-63826999。

七、投标文件份数：

投标书应有正副各壹份，必须密封投递，并在密封处加盖公章，投标书必须由法定代表人或授权代表人签署。

八、有下列情形之一的，招标人将依法重新招标：

1、投标截止时间止，投标人少于3个的；

2、经评标委员会评审后否决所有投标的。

九、不再招标：

1、重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程：

2、建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

安徽省金安物业管理有限责任公司                 

             2026年9月7 日
附件：

第二章 投标人资格要求
一、投标人资格要求
1、投标人资质条件：投标人须具有独立法人资格，具有有效营业执照且具有防腐防水资质证书、安全生产许可证；

2、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人近三年内（自2023年1月1日起至今）曾被人民法院列入失信被执行人的（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准）；

（2）投标人近三年内（自2023年1月1日起至今）被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）列入严重违法失信企业名单的；以全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询结果为准；

（3）投标人近三年内（自2023年1月1日起至今）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以中国政府采购网”网址（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询结果为准）；
3、质量要求：合格，符合合同约定要求；

4、质保期：自竣工验收合格之日起5年；
5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

二、投标文件递交地址

1、合肥市庐阳区肥西路2994号金安物业公司综合管理部。

2、联系人：何先生  电话：0551-62818138。密封的投标文件，应在投标截止时间前送达，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

3、投标文件递交截止时间：2026年 9 月 10 日17:30分。

4、本着诚实、信用的原则，投标人所提供资料需真实、可靠，如有虚假材料，将作废标处理，且取消后期邀标、竞标资格。

5、本项目不接受联合体投标。
第三章 投标人须知
本章是对本招标文件第二章《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

	序号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	招标人
	安徽省金安物业管理有限责任公司

	2
	招标平台
	安徽国控资产管理有限公司官网平台

	3
	项目名称
	装饰大厦渗漏及外立面破损维修项目

	4
	建设地点
	合肥市徽州大道装饰大厦房产

	5
	项目概况
	详见招标公告

	6
	资金来源
	自筹

	7
	资金落实情况
	已落实

	8
	招标范围
	比选文件、工程量清单、图纸（如有）以及补充答疑文件全部内容。

	9
	计划工期
	20日历天

计划开工日期：2026年 9月（暂定），具体开工日期以开工令为准。

	10
	质量要求
	合格

	11
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告

	12
	是否接受联合体投标
	不接受

	13
	勘察现场
	投标人自行勘察，投标人应根据施工图（如有）和工程量清单自行仔细勘察现场，若发现施工图与清单不符或有疑问，需在本项目答疑期间以书面方式提出疑问，否则视同认可现有施工图与工程量清单

	14
	投标预备会
	不召开

	15
	分包
	不允许

	16
	资格审查
	资格后审

	17
	近年完成的类似项目的年份要求
	2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）

	18
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	19
	开标时间和地点
	开标时间：同递交投标文件截止时间。

	20
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人或以上（单数）。

	21
	履约保证金
	/

	22
	招标控制价
	本次装饰大厦渗漏及外立面破损维修项目比选控制价为人民币 ¥：34345.73元。投标报价超过招标控制价的按无效标处理。

	23
	投标报价编制依据
	1、招标文件（含工程量清单及构成招标文件的其他资料）；

2、施工图纸（如有）及附件；

3、施工组织设计及施工方案；

4、质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范、甲方要求；

5、企业消耗量定额或者参照《安徽省（建筑、装饰装修、安装）工程消耗量定额》；

6、《2018版安徽省建设工程计价依据》及其配套文件；

7、本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；

8、施工期间的风险因素。

	24
	工程量清单的校核与调整
	本工程合同价款形式为总价合同。

	25
	质量保修期
	本工程免费质量保修期5年，

金额：中标金额的3%；

退还时间：免费质保期满，甲乙双方无异议后2周内无息支付。

	26
	施工能耗
	本工程施工用水用电费用由中标单位自行承担


第四章 评标办法
一、总则
遵循公平、公正、科学、择优的原则，依据招标文件中的标准、办法，对所有合格投标文件进行相同程序和标准的评估、比较，判断投标文件的响应性基于投标文件本身，但评标委员会认为有必要也参考可信的外部证据。
二、评标方法和评标程序
（一）评标方法
1、本项目采用综合评估法，综合评定出各投标人的排名顺序；
2、在技术和商务方面对合格投标人的投标文件进行系统的评审和比较；
3、评标委员会综合评定出各投标人的排名顺序。
（二）评标程序

1.初步评审

评标委员会首先分别对各投标人的投标文件进行初步评审。

①形式评审

	评审因素
	评审标准

	投标人名称
	资质证书与营业执照一致

	投标函签字盖章
	由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章

	报价唯一
	只能有一个有效报价且不超过招标控制价

	联合体投标
	不接受联合体投标


②资格评审

	评标因素
	评审标准

	营业执照
	具有有效的营业执照、防腐防水资质证书

	安全生产许可证
	安全生产许可证

	资质等级
	/

	项目经理
	/

	其他要求
	符合招标文件规定


③响应性评审

	评标因素
	评审标准

	投标报价
	符合招标文件规定

	投标内容
	符合招标文件规定

	工期
	符合招标文件规定

	工程质量
	符合招标文件规定

	付款方式
	符合招标文件规定

	履约保证金
	符合招标文件规定

	免费质保期
	符合招标文件规定

	其他
	1.投标文件附有招标人不能接受的条件；
2.不符合招标文件中规定的其他实质性要求；
3.不符合其他法律法规规定的。


备注：投标人应按照上述初步评审的要求提供审查资料（相关材料的扫描件），并将审查资料（相关材料的扫描件）放入投标文件中，评标委员会将仅对投标文件中的内容进行评审。投标文件不符合以上评审标准之一的，按无效标处理。
三、 评标细则
经初步评审合格的投标文件，议标委员会对其技术部分和价格部分做进一步评审、比较。其中：总分为100分：综合分 60分，价格分 40分，以最高得分中标。

1、综合部分(60分)
	序号
	评审指标
	指标描述
	分值范围
	投标单位综合得分

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	1
	招标文件规范性
	投标文件编制完整、逐页编码、索引清晰、无缺漏项，得5分；有轻微瑕疵得3分；明显错漏得0分
	0-5分
	
	
	
	
	
	

	2
	企业业绩
	投标人2023年1月1日至今具有单项合同金额不少于5万元的装饰施工业绩，每提供1份业绩合同得4分，满分12分。

注：须提供业绩合同，时间以合同签订时间为准。需提供能反映项目名称、合同金额、合同内容、签约主体、签订时间的工程合同，否则不得分。
	0-12分
	
	
	
	
	
	

	2
	主要施工管理方案与措施
	供应商针对本项目现场实际情况提供详细可行的实施方案：方案符合项目实际且科学合理、可行，能指导具体实施并确保项目顺利完工。包括但不限于：施工组织方案、施工技术措施、安全文明施工方案、自检方案、验收方案的科学合理性等。由评委进行综合评分，优的得17-24分；良的得9-17分；一般的得1-8分；未提供或不能满足需求的得0分。
	0-24分
	
	
	
	
	
	

	4
	企业综合实力
	供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的： 
1.环境管理体系认证，得 1 分； 
2.职业健康安全管理体系认证，得 1 分； 
3.质量管理体系认证，得 1 分。 
注：响应文件中须提供全国认证认可信息公共服务平台网站认证信息查询截图。
	0-3分
	
	
	
	
	
	

	5
	服务承诺
	承诺提供选派至本项目经理每日在岗，保障施工工艺符合《建筑装饰施工规范》，得2分；且响应时间在24小时以内完成服务要求，能规范保障施工安全的，得3分；无承诺的，不得分。

注：本项承诺将根据中标单位的投标承诺，在合同内约定。
	0-5分
	
	
	
	
	
	

	6
	服务承诺
	承诺提供选派至本项目经理每日在岗，保障施工工艺符合《建筑防水施工规范》，得2分；且响应时间在24小时以内完成服务要求的，得3分；无承诺的，不得分。

注：本项承诺将根据中标单位的投标承诺，在合同内约定。
	0-5分
	
	
	
	
	
	

	
	项目负责人配置
	供应商拟为本项目配备的项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证书，且具有有效的安全生产考核合格证书（B证），供应商须提供自 2025年 1 月 1 日以来供应商为其缴纳的连续1年社保证明及人社部门网页社保查询截图材料；项目经理为二级建造师及以上且具有中级或以上职称的得2分；在项目中担任项目经理（或项目负责人）岗位的，每提供1个2023年1月1日以来的类似维修工程业绩得1分，满分4分。
注：（1）响应文件中同时提供业绩合同，若上述证明材料中无法体现合同签订时间、项目内容、项目经理姓名等关键评审要素，须另附业主单位（合同甲方）出具的加盖公章的证明材料复印件加以证明。

（2）项目经理业绩可与供应商业绩重复。
	0-6分
	
	
	
	
	
	

	7
	综合得分
	
	
	
	
	
	
	
	


2、商务报价（40分）
	序号
	评审内容
	评分因素
	评分标准
	投标单位报价得分

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	1
	投标报价
	投标报价评审（满分40 分） 
1）取通过初步评审合格投标人的投标报价为有效投标报价。 
2）报价得分计算：最高响应限价 
供应商的响应报价不得高于招标人公布的最高响应限价，否则其响应无效。经过初步评审确认的响应报价为有效响应报价；

3）评审基准价为各有效响应报价的算术平均值；商务标得分计算；

4）以各有效响应报价与评标基准价相比，计算出偏离值 P； 
P＝ （有效响应报价-评审基准价）/评审基准价×100% 
5）有效响应报价与评审基准价相比，则各有效供应商的商务标得分按以下方法计算： 
当 P≥0 时，得分=40-P*100×1 

当 P<0 时，得分=40+P*100×0.5 

注：计算得分保留 2 位小数，第三位四舍五入。
	0-40分
	
	
	
	
	
	

	2
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


3、投标人总得分
投标人总得分=综合部分得分+商务报价得分。
4、中标候选人的确定
评标委员会经过评审后，根据各投标人总得分第一名的投标人为中标人。如出现得分相同时，再比较他们的投标报价，报价低者优先。
5、比选分值统计表
	项目编号
	投标单位名称
	技术分
	价格分
	总分
	投标报价

	01
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	

	05
	
	
	
	
	


6、比选委员会签名：                               
第四章 投标文件格式
装饰大厦渗漏及外立面破损维修项目
投 标 文 件
投标人：                   （加盖公章）
法定代表人：                    (签章)
2026年  9 月     日

一、开标报价一览表
	项目名称
	装饰大厦渗漏及外立面破损维修项目

	投标范围
	全部

	投标报价

（含税）
	大写：            元

小写：            元

（精确到小数点后两位）

	施工期限
	合同签订后 20 天内完工。

	施工质量要求
	满足招标文件要求

	备注
	


投标人名称：                  （加盖公章）   

日期：2026年9月  日
装饰大厦渗漏及外立面破损维修项目工程量清单

	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：装饰大厦局部外墙渗漏及装饰板安装加固维修
	第1页 共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额
人工费
	定额
机械费
	暂估价

	1
	ZB050101008001
	屋顶杂树及垃圾清理
	部位：屋面
1．屋面垃圾清理
2．屋面杂树清理时需要对树根周边混凝土面层进行破除，清理出底部根系，杜绝后期再次长出，破除后对破除部位混凝土面层进行防水封堵施工。清除后的垃圾外运至甲方指定地点。
3．其它未尽事宜：具体详见答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足施工及验收要求
	项
	1.000
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ZB050101008002
	屋面排水口管根破除后细部封堵
	部位：屋面
1．屋面排水口管根破除后细部封堵，封堵后不得出现漏水等情况。垃圾外运至甲方指定地点。
2．其它未尽事宜：具体详见答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足施工及验收要求
	处
	2.000
	
	
	　
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	390604002001
	屋面涂膜防水修补
	部位：屋顶西侧平台
1．2mm厚非固化沥青防水涂料，清理基层、配制及涂刷防水涂料。清除后的垃圾外运至甲方指定地点。
2．其它未尽事宜：具体详见答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足施工及验收要求
	m2
	95.000
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额
人工费
	定额
机械费
	暂估价

	4
	390604001001
	屋面卷材防水修补
	部位：屋顶西侧平台

1．4mm厚改性沥青防水卷材，拆除清理破损部位的防水层及清理基层等工作。基底处理及新做防水等全部操作过程。墙面卷材封口处安装压条并使用非固化密封。清除后的垃圾外运至甲方指定地点。

2．其它未尽事宜：具体详见答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足施工及验收要求
	m2
	95.000
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	390604002002
	屋面涂膜防水修补
	部位：屋顶外墙装饰面铝板

1．2mm厚非固化沥青防水涂料，清理基层、配制及涂刷防水涂料。清除后的垃圾外运至甲方指定地点。

2．其它未尽事宜：具体详见答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足施工及验收要求
	m2
	33.000
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额
人工费
	定额
机械费
	暂估价

	6
	390604001002
	屋面卷材防水修补
	部位：屋顶外墙装饰面铝板

1．4mm厚改性沥青防水卷材，拆除清理破损部位的防水层及清理基层等工作。基底处理及新做防水等全部操作过程。清除后的垃圾外运至甲方指定地点。

2．其它未尽事宜：具体详见答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足施工及验收要求
	m2
	33.000
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	010518017001
	打胶
	部位：局部外墙玻璃打胶

1．含老旧胶体割除、清理缝道、打品牌结构密封胶、现场清理等。清除后的垃圾外运至甲方指定地点。

2．其它未尽事宜：具体详见答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足施工及验收要求
	m2
	70.000
	
	
	　
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	010518017002
	打胶
	部位：外墙装饰板及滴水线条打胶

1．含老旧胶体割除、清理缝道、已掉落处铝板重新安装、打品牌结构密封胶、现场清理等。清除后的垃圾外运至甲方指定地点。

2．其它未尽事宜：具体详见答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足施工及验收要求
	m
	172.000
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额
人工费
	定额
机械费
	暂估价

	9
	390604001003
	屋面卷材防水修补
	部位：三层顶处铝板面层

1．4mm厚改性沥青防水卷材。清理基层、涂刷基层处理剂，铺贴卷材及附加层，封口、收口、钉压条。清除后的垃圾外运至甲方指定地点。

2．其它未尽事宜：具体详见答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足施工及验收要求
	m
	21.000
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	010518017003
	打胶
	部位：恒升教育南侧窗户

1．含老旧胶体割除、基面清理、打胶、窗框四周重新施打品牌结构密封胶、窗口底部开设排水槽现场清理。清除后的垃圾外运至甲方指定地点。

2．其它未尽事宜：具体详见答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足施工及验收要求
	处
	6.000
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	391008004001
	墙面装饰板
	部位：外墙铝板

1．外墙铝板安装加固。清除后的垃圾外运至甲方指定地点。

2．其它未尽事宜：具体详见答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足施工及验收要求料，满足施工及验收要求
	m2
	12.000
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额
人工费
	定额
机械费
	暂估价

	12
	011703001001
	建筑垂直运输车
	1．施工用登高车（45米）

2．其它未尽事宜：具体详见答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足施工及验收要求
	台班
	3.000
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


三．无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
我方承诺不存在以下不良信用记录情形，若存在以下不良信用记录情形，不得确定为中标人

(1)投标人近三年内（自2023年1月1日起）曾被人民法院列入失信被执行人的；

(2)投标人或其法定代表人近三年（2022年1月1日至今）有行贿犯罪行为的； 

(3)投标人近三年内（自2023年1月1日起）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

(4)投标人近三年内（自2023年1月1日起）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

投标人名称：                  （加盖公章）   

日期：2026年9月   日   

 四．投标业绩
	序号                 
	项目名称
	服务范围
	合同总金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：

1、表中所列业绩应为投标人响应本招标文件评审的业绩。

2、后附业绩合同证明材料。
四、工程质量保修书

甲方（全称）：  ｛招标人名称｝                
乙方（全称）：                                   
    甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对装饰大厦渗漏及外立面破损维修项目 签订工程质量保修书。

1.工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理制度和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括装饰装修材料质量、设施设备质量、隐蔽工程等承包工程范围内的所有项目。

2.质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）设备采购安装及装饰维修工程为2年；

（2）防水工程为5年；

（3）其他项目保修期约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格次日起计算。

3.质量保修责任

3.1、属于保修范围、内容的项目，乙方承包工程范围内的所有工程项目。接到甲方报修通知后，乙方应于24小时内到达现场并在甲方指定期限内修复。

3.2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

3.4、质量保修完成后，由甲方组织验收。

4.保修费用

4.1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5.其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

乙方未按照本工程质量保修书第3条的规定进行保修的，或未按甲方要求的质量和时间完成维修的，甲方有权自行组织维修，所发生的维修费用均由乙方承担，同时乙方还应向甲方支付该维修费用的壹倍金额作为违约金。
    5.2本工程质量保修书，由甲方、乙方双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满且双方无质量争议时止。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

2026年 9 月  日                              2026年  9 月    日

五、投标函及投标函附录
（一）投标函
致：   {招标人名称}   

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及控制价无异议。我方愿以人民币（大写）　　　　　　　　　　　　　　元（小写　　　　　　　　　元）的投标总报价（含税），并承诺按本招标文件、工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按　　　　　　　　天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准，工程免费质保期为  2 年。

6、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其他各项承诺。

9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、我方承诺：

（1）我方投标并中标后必须在项目所在地缴纳相关税费（本条只适用于外地建安企业）。

（2）我方已对招标人提供的工程量清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再另行调整。

14、其他补充说明：             {补充说明事项}         
投标人名称：  （加盖投标人公章）                     
单位地址：
                                                    

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）               
邮政编码：
    
电话：

     传真：                       

开户银行名称：


    
开户银行账号：


 
     
日期：  2026 年 9  月      日
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	投标报价
	
	
	

	2
	工期
	
	
	

	3
	工程质量
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	


投标人名称：  （加盖投标人公章）                     
法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）               
日期：  2026  年  9  月    日
六、法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明
单位名称：                                                  

单位性质：                                               

地    址：

  


       


            

成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   

年    龄：                 职务：
                   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）
日  期：      年     月     日
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