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长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房

渗漏维修施工项目比选公告

安徽省金安物业管理有限责任公司受托拟对长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修施工项目进行公开比选。现将有关比选情况公告如下，欢迎符合条件和有意愿的单位参与比选。 

一、项目概况与招标范围

1、招标编号：JAWY-2026-11-5

2、项目名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修施工项目

3、项目地点：合肥市长丰县双墩镇长丰世茂云锦

4、招 标 人：安徽省金安物业管理有限责任公司 

5、资金来源：自筹。

6、项目概况：要求对长丰世茂云锦（澜园、璞园）房产除消防系统及璞园屋面防水外的其他问题进行维修，由各投标单位组织人员进行现场勘查，招标单位不就项目具体事项进行描述。

7、招标内容：维修澜园屋面伸缩缝及排气孔渗漏；璞园东侧幕墙排水沟渗漏；璞园7处空调机位和3处外露平台渗漏；璞园和澜园共23处窗户窗台漏水；澜园外墙根部及管根处洞口渗漏；拆除更换璞园和澜园破碎的玻璃和玻璃门。（详见工程量清单）

8、质量要求：符合国家、相关行业和部门相关标准、规范要求，满足招标人要求。质量保修期：自验收合格之日起计算5年。

9、计划工期：20日历天

10、资格审查方式：资格后审

二、投标截止时间： 2026 年11 月 10日10:00止。

三、开标时间：同投标文件递交截止时间

四、开标地点：合肥市庐阳区肥西路2997号金安广场8楼。

五、拦标控制价： 肆万柒仟伍佰捌拾叁圆肆角壹分 （¥47583.41元），投标报价高于此价属于无效报价。

六、业务咨询地址：合肥市庐阳区肥西路2997号金安广场819室

联系人：倪先生，电话：0551-63826999。

投标文件递交方式
  （一）发布公告媒介：
  安徽国控资产管理有限公司官网（https:///www.ahgkzc.com）
  （二）招标截止日期前，按照响应文件要求，一份正本一份副本单独密封，递交至合肥市庐阳区肥西路2997号金安广场819室。

联系人：何先生  电话：0551-62818138
八、有下列情形之一的，招标人将重新招标：

1、投标截止时间止，投标人少于3个的；

2、经评标委员会评审后否决所有投标的。

安徽省金安物业管理有限责任公司                 

             2026年11月 5 日

第二章 投标人资格要求
1. 投标人应依法设立，提供有效的营业执照或事业单位法人登记证书扫描件。

2. 投标人须同时具有以下证书：

（1）具有有效的防水防腐资质证书；
（2）具有有效的安全生产许可证。

3. 财务要求，不得存在下列情形（须提供承诺函）：

（1）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

4.信誉要求，不得存在下列不良状况或不良信用记录（须提供承诺函）：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被市场监督管理部门列入经营异常名录、严重违法失信企业名单；

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（4）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内（自投标截止之日向前追溯3年）有行贿犯罪行为。

5. 本项目不接受联合体投标。

6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

7.本着诚实、信用的原则，投标人所提供资料需真实、可靠，如有虚假材料，将作废标处理，且取消后期邀标、竞标资格。

第三章 投标人须知
本章是对本招标文件第二章《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

	序号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	招标人
	安徽省金安物业管理有限责任公司

	2
	招标平台
	安徽国控资产管理有限公司官网平台

	3
	项目名称
	长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修施工项目

	4
	建设地点
	合肥市长丰县双墩镇长丰世茂云锦

	5
	项目概况
	详见招标公告

	6
	资金来源
	自筹

	7
	资金落实情况
	已落实

	8
	招标范围
	比选文件、工程量清单、图纸（如有）以及补充答疑文件全部内容。

	9
	计划工期
	20日历天

计划开工日期：2026年11月（暂定），具体开工日期以开工令为准。

	10
	质量要求
	合格

	11
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告

	12
	是否接受联合体投标
	不接受

	13
	勘察现场
	投标人自行勘察，投标人应根据施工图（如有）和工程量清单自行仔细勘察现场，若发现施工图与清单不符或有疑问，需在本项目答疑期间以书面方式提出疑问，否则视同认可现有施工图与工程量清单

	14
	投标预备会
	不召开

	15
	分包
	不允许

	16
	资格审查
	资格后审

	17
	近年完成的类似项目的年份要求
	2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）

	18
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	19
	开标时间和地点
	开标时间：同递交投标文件截止时间。

	20
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：3人或以上（单数）。

	21
	履约保证金
	/

	22
	招标控制价
	本次长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修施工项目比选控制价为人民币 ¥47583.41元。投标报价超过招标控制价的按无效标处理。

	23
	投标报价编制依据
	1、招标文件（含工程量清单及构成招标文件的其他资料）；

2、施工图纸（如有）及附件；

3、施工组织设计及施工方案；

4、质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范、甲方要求；

5、企业消耗量定额或者参照《安徽省（建筑、装饰装修、安装）工程消耗量定额》；

6、《2018版安徽省建设工程计价依据》及其配套文件；

7、本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；

8、施工期间的风险因素。

	24
	工程量清单的校核与调整
	本工程合同价款形式为总价合同。

	25
	免费工程质量保修期及质量保证金
	本工程免费工程质量保修期5年，

质量保证金：结算金额的3%；

退还时间：免费质量保修期满，甲乙双方无异议后2周内无息支付。

	26
	施工能耗
	本工程施工用水用电费用由中标单位自行承担


第四章 评标办法
一、总则
遵循公平、公正、科学、择优的原则，依据招标文件中的标准、办法，对所有合格投标文件进行相同程序和标准的评估、比较，判断投标文件的响应性基于投标文件本身，但评标委员会认为有必要也参考可信的外部证据。
二、评标方法和评标程序
（一）评标方法
1、本项目采用综合评估法，综合评定出各投标人的排名顺序；
2、在技术和商务方面对合格投标人的投标文件进行系统的评审和比较；
3、评标委员会综合评定出各投标人的排名顺序。
（二）评标程序

1.初步评审

评标委员会首先分别对各投标人的投标文件进行初步评审。

①形式评审

	评审因素
	评审标准

	投标人名称
	资质证书与营业执照一致

	投标函签字盖章
	由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章

	报价唯一
	只能有一个有效报价且不超过招标控制价

	联合体投标
	不接受联合体投标


②资格评审

	评标因素
	评审标准

	营业执照
	具有有效的营业执照或事业单位法人登记证书，

	资质证书
	资质类别含防水防腐工程

	安全生产许可证
	安全生产许可证

	资质等级
	/

	项目经理
	/

	其他要求
	符合招标文件规定（财务要求、信誉要求等）


③响应性评审

	评标因素
	评审标准

	投标报价
	符合招标文件规定

	投标内容
	符合招标文件规定

	工期
	符合招标文件规定

	工程质量
	符合招标文件规定

	付款方式
	符合招标文件规定

	履约保证金
	符合招标文件规定

	免费质保期
	符合招标文件规定

	其他
	1.投标文件附有招标人不能接受的条件；
2.不符合招标文件中规定的其他实质性要求；
3.不符合其他法律法规规定的。


备注：投标人应按照上述初步评审的要求提供审查资料（相关材料的扫描件），并将审查资料（相关材料的扫描件）放入投标文件中，评标委员会将仅对投标文件中的内容进行评审。投标文件不符合以上评审标准之一的，按无效标处理。
三、 评标细则
经初步评审合格的投标文件，议标委员会对其技术部分和价格部分做进一步评审、比较。其中：总分为100分：综合分 60分，价格分 40分，以最高得分中标。

1、综合部分(60分)
	序号
	评审指标
	指标描述
	分值范围
	投标单位综合得分

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	1
	投标人业绩
	投标人2023年1月1日至今具有单项合同金额不少于5万元的防水施工业绩，每提供1份业绩合同得5分，满分15分。

注：须提供业绩合同，时间以合同签订时间为准。需提供能反映项目名称、合同金额、合同内容、签约主体、签订时间的工程合同，如合同不能体现上述内容，须另附业主单位盖章的证明材料。
	0-15分
	
	
	
	
	
	

	2
	项目负责人业绩
	拟派项目负责人2023年1月1日至今每具有一个不少于5万元的防水施工业绩；每提供1个得2分，满分6分（时间以合同签订时间为准）。

注：1、业绩需提供合同等证明材料，同一业绩仅计分一次。项目负责人业绩需能从业绩合同中直接反映出拟派项目负责人在业绩项目中承担项目负责人角色，否则须另附业主单位盖章的证明材料。（须提供开标前近3个月任意1个月的社保证明，附社保局官方网站查询的个人缴费记录截图）
2、项目负责人业绩可与投标人业绩重复。
	0-6分
	
	
	
	
	
	

	3
	主要施工管理方案与措施
	供应商针对本项目现场实际情况提供详细可行的实施方案：方案符合项目实际且科学合理、可行，能指导具体实施并确保项目顺利完工。包括但不限于：施工组织方案、施工技术措施、安全文明施工方案、自检方案、验收方案的科学合理性等。由评委进行综合评分，优的得17-24分；良的得9-16分；一般的得1-8分；未提供或不能满足需求的得0分。
	0-24分
	
	
	
	
	
	

	4
	服务承诺
	承诺选派至本项目经理每日在岗，保障施工工艺符合《建筑与市政工程防水通用规范》等规范，得2分；且响应时间在24小时以内完成服务要求，能规范保障施工安全的，得3分；无承诺的，不得分。

注：本项承诺将根据中标单位的投标承诺，在合同内约定。
	0-5分
	
	
	
	
	
	

	5
	质保期内服务方案
	根据各投标人提供的质保期内服务体系完备情况、服务承诺、服务周到情况、维修方式的速度以及能力、响应时间进行综合评分：0-10分。
	0-10分
	
	
	
	
	
	

	6
	综合得分
	
	
	
	
	
	
	
	


2、商务报价（40分）
	序号
	评审内容
	评分因素
	评分标准
	投标单位报价得分

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	1
	投标报价
	投标报价评审（满分40 分） 
1）取通过初步评审合格投标人的投标报价为有效投标报价。 
2）报价得分计算：最高响应限价 
供应商的响应报价不得高于招标人公布的最高响应限价，否则其响应无效。经过初步评审确认的响应报价为有效响应报价；

3）评审基准价为各有效响应报价的算术平均值；商务标得分计算；

4）以各有效响应报价与评标基准价相比，计算出偏离值 P； 
P＝（有效响应报价-评审基准价）/评审基准价×100% 
5）有效响应报价与评审基准价相比，则各有效供应商的商务标得分按以下方法计算： 
当 P≥0 时，得分=40-P*100×1 

当 P<0 时，得分=40+P*100×0.5 

注：计算得分保留 2 位小数，第三位四舍五入。
	0-40分
	
	
	
	
	
	

	2
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


3、投标人总得分
投标人总得分=综合部分得分+商务报价得分。
4、中标候选人的确定
评标委员会经过评审后，根据各投标人总得分第一名的投标人为中标人。如出现得分相同时，再比较他们的投标报价，报价低者优先。
5、比选分值统计表
	项目编号
	投标单位名称
	技术分
	价格分
	总分
	投标报价

	01
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	

	05
	
	
	
	
	


6、比选委员会签名：                               
第四章 投标文件格式
长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房

渗漏维修施工项目
投 标 文 件
投标人：                   （加盖公章）
法定代表人：                    (签章)
2026年  11月     日

一、开标报价一览表
	项目名称
	长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修施工项目


	投标范围
	全部

	投标报价

（含税，税率9%）
	大写：            元

小写：            元

（精确到小数点后两位）

	施工期限
	合同签订后 20 日历天内完工。

	施工质量要求
	满足招标文件要求

	备注
	


投标人名称：                  （加盖公章）   

日期：2026年11月  日
二、长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修项目工程量清单

[image: image1.emf]E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业

门面房渗漏维修

标段： 第1页 共3页

序

号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单

价

合价

其中

定额

人工费

定额

机械费

暂估价

1

39010700200

1

屋面瓷砖拆

除

1．饰面材料种

类：上人屋面

瓷砖拆除

2．部位：S1-

108门面、S5-

101门面和S7-

101门面

m2 24.000

2

39060400100

1

屋面防水

1.堵漏王堵漏

2.涂刷柔性防

水涂料，贴聚

酯布加强，铺

贴4mm厚SBS改

性沥青卷材

3.部位：S1-

108门面、S5-

101门面和S7-

101门面上人屋

面

m2 24.000

3

39090400300

1

屋面瓷砖恢

复

1．饰面材料种

类：上人屋面

瓷砖重新铺

贴，瓷砖规格

材质与原瓷砖

保持一致

2．部位：S1-

108门面、S5-

101门面和S7-

101门面

m2 24.000

4

39010800200

1

墙面玻璃幕

墙及门窗玻

璃拆除

1．龙骨及饰面

种类：澜园玻

璃门破损玻璃

、濮园幕墙破

损玻璃拆除

m2 6.960

5

WB011209003

001

墙面玻璃幕

墙及门窗玻

璃更换

1．澜园玻璃门

破损玻璃、濮

园幕墙破损玻

璃重新安装，

玻璃规格材质

与原玻璃保持

一致

m2 6.960



[image: image2.emf]6

39011000100

1

铲除油漆、

涂料面

1．铲除部位名

称：原有真石

漆铲除

2．铲除部位：

外墙管根处洞

口、外墙窗台

和外墙管根部

m2

109.00

0

7

39010800100

1

抹灰面拆除

1．拆除部位：

外墙管根处洞

口、外墙窗台

和外墙管根部

2．抹灰层种

类：原有粉刷

抹灰剔除

m2

109.00

0



[image: image3.emf]E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业

门面房渗漏维修

标段： 第2页 共3页

序

号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单

价

合价

其中

定额

人工费

定额

机械费

暂估价

8

39060400400

1

外墙防水

1.外墙堵漏封

堵

2.涂刷1.2mm厚

丙烯酸透明防

水涂料

3.批抗裂砂浆

4.铺贴抗碱网

格布。

5.恢复外墙真

石漆。

6.部位：外墙

管根处洞口和

外墙根部

m2 17.000

9

39060400400

2

外墙防水

1.外墙堵漏封

堵

2.涂刷1.2mm厚

丙烯酸透明防

水涂料

3.批抗裂砂浆

4.铺贴抗碱网

格布。

5.恢复外墙真

石漆。

6.窗框周边原

有老化结构胶

需铲除，重新

打胶密封

7.部位：外墙

窗台

m2 92.000

10

39060400700

1

天沟防水

1.部位：二楼

幕墙水沟

2.水沟内垃圾

清理，涂刷

1.5mm厚聚合物

水泥防水涂

料，铺贴一米

宽度不锈钢板

材，四周结构

胶密封处理，

铺贴一层4mm厚

SBS防水卷材

m2 50.000

11

39050201300

1

洞口封堵

1.外墙洞口封

堵，每处1米*1

米大小切割不

锈钢一块，钻

孔固定，打胶

处理。

m2 4.000
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39060400100

2

平台防水

1.设备平台垃

圾清理

2落水口降低

3.20mm厚水泥

砂浆抹平

4.涂刷1.2mm聚

氨酯涂料，粘

贴聚酯布

5.部位：空调

机位平台

m2 55.000



[image: image5.emf]E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业

门面房渗漏维修

标段： 第3页 共3页

序

号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单

价

合价

其中

定额

人工费

定额

机械费

暂估价

13

39060400100

3

平台防水

1.设备平台垃

圾清理

2落水口降低

3.20mm厚水泥

砂浆抹平

4.涂刷1.2mm聚

氨酯涂料，粘

贴聚酯布

5.铺贴4.0自粘

防水卷材 

6.部位：外侧

外露平台

m2 25.000

14

39140200100

1

升降机

（9m）

1.高空作业需

升降机辅助

项 1.000

15

WB011614004

001

建筑垃圾外

运

1．运距：投标

人自行考虑

项 1.000

16

39130500100

1

成品保护

1．保护对象名

称，材质：屋

面、外墙等部

位现有成品的

保护

项 1.000

含税合计


三．无重大违法记录声明函、无不良信用记录等声明函
我方承诺不存在以下不良信用记录情形，若存在以下不良记录情形，不得确定为中标人

1. 财务要求，不得存在下列情形（须提供承诺函）：

（1）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

2.信誉要求，不得存在下列不良状况或不良信用记录（须提供承诺函）：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被市场监督管理部门列入经营异常名录、严重违法失信企业名单；

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（4）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内（自投标截止之日向前追溯3年）有行贿犯罪行为。

3.其他
投标人名称：                  （加盖公章）   

日期：2026年11月   日   

 四．投标业绩（分投标人和拟派项目负责人，表格可自拟）
	序号                 
	项目名称
	服务范围
	合同总金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：

1、表中所列业绩应为投标人响应本招标文件评审的业绩。

2、后附业绩合同证明材料。
五、工程质量保修书

甲方（全称）：  ｛招标人名称｝                
乙方（全称）：                                   
    甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修施工项目 签订工程质量保修书。

1.工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理制度和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括装饰装修材料质量、设施设备质量、隐蔽工程等承包工程范围内的所有项目。

2.质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）设备采购安装及装饰维修工程为2年；

（2）防水工程为5年；

（3）其他项目保修期约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格次日起计算。

3.质量保修责任

3.1、属于保修范围、内容的项目，乙方承包工程范围内的所有工程项目。接到甲方报修通知后，乙方应于24小时内到达现场并在甲方指定期限内修复。

3.2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

3.4、质量保修完成后，由甲方组织验收。

4.保修费用

4.1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5.其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

乙方未按照本工程质量保修书第3条的规定进行保修的，或未按甲方要求的质量和时间完成维修的，甲方有权自行组织维修，所发生的维修费用均由乙方承担，同时乙方还应向甲方支付该维修费用的壹倍金额作为违约金。
    5.2本工程质量保修书，由甲方、乙方双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满且双方无质量争议时止。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

2026年 11 月  日                              2026年 11月    日

六、投标函及投标函附录
（一）投标函
致：   {招标人名称}   

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及控制价无异议。我方愿以人民币（大写）　　　　　　　　　　　　　　元（小写　　　　　　　　　元）的投标总报价（含税），并承诺按本招标文件、工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按　　　　　　　　天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准，工程免费质保期为  5 年。

6、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其他各项承诺。

9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、我方承诺：

（1）我方投标并中标后必须在项目所在地缴纳相关税费（本条只适用于外地建安企业）。

（2）我方已对招标人提供的工程量清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再另行调整。

14、其他补充说明：             {补充说明事项}         
投标人名称：  （加盖投标人公章）                     
单位地址：
                                                    

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）               
邮政编码：
    
电话：

     传真：                       

开户银行名称：


    
开户银行账号：


 
     
日期：  2026 年11月      日
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	投标报价
	
	
	

	2
	工期
	
	
	

	3
	工程质量
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	


投标人名称：  （加盖投标人公章）                     
法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）               
日期：  2026  年 11  月    日
七、法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明
单位名称：                                                  

单位性质：                                               

地    址：

  


       


            

成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   

年    龄：                 职务：
                   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）
日  期：      年     月     日
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3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)

		E.1 分部分项工程量清单计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修														标段：										第1页 共3页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述				计量
单位				工程量		金额（元）

																				综合单价		合价		其中

																								定额
人工费				定额
机械费		暂估价

		1		390107002001				屋面瓷砖拆除		1．饰面材料种类：上人屋面瓷砖拆除
2．部位：S1-108门面、S5-101门面和S7-101门面				m2				24.000



		2		390604001001				屋面防水		1.堵漏王堵漏
2.涂刷柔性防水涂料，贴聚酯布加强，铺贴4mm厚SBS改性沥青卷材
3.部位：S1-108门面、S5-101门面和S7-101门面上人屋面				m2				24.000



		3		390904003001				屋面瓷砖恢复		1．饰面材料种类：上人屋面瓷砖重新铺贴，瓷砖规格材质与原瓷砖保持一致
2．部位：S1-108门面、S5-101门面和S7-101门面				m2				24.000



		4		390108002001				墙面玻璃幕墙及门窗玻璃拆除		1．龙骨及饰面种类：澜园玻璃门破损玻璃、濮园幕墙破损玻璃拆除				m2				6.960

		5		WB011209003001				墙面玻璃幕墙及门窗玻璃更换		1．澜园玻璃门破损玻璃、濮园幕墙破损玻璃重新安装，玻璃规格材质与原玻璃保持一致				m2				6.960

		6		390110001001				铲除油漆、涂料面		1．铲除部位名称：原有真石漆铲除
2．铲除部位：外墙管根处洞口、外墙窗台和外墙管根部				m2				109.000



		7		390108001001				抹灰面拆除		1．拆除部位：外墙管根处洞口、外墙窗台和外墙管根部
2．抹灰层种类：原有粉刷抹灰剔除				m2				109.000











						测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

		E.1 分部分项工程量清单计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修														标段：										第2页 共3页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述				计量
单位				工程量		金额（元）

																				综合单价		合价		其中

																								定额
人工费				定额
机械费		暂估价

		8		390604004001				外墙防水		1.外墙堵漏封堵
2.涂刷1.2mm厚丙烯酸透明防水涂料
3.批抗裂砂浆
4.铺贴抗碱网格布。
5.恢复外墙真石漆。
6.部位：外墙管根处洞口和外墙根部				m2				17.000



		9		390604004002				外墙防水		1.外墙堵漏封堵
2.涂刷1.2mm厚丙烯酸透明防水涂料
3.批抗裂砂浆
4.铺贴抗碱网格布。
5.恢复外墙真石漆。
6.窗框周边原有老化结构胶需铲除，重新打胶密封
7.部位：外墙窗台				m2				92.000





		10		390604007001				天沟防水		1.部位：二楼幕墙水沟
2.水沟内垃圾清理，涂刷1.5mm厚聚合物水泥防水涂料，铺贴一米宽度不锈钢板材，四周结构胶密封处理，铺贴一层4mm厚SBS防水卷材				m2				50.000



		11		390502013001				洞口封堵		1.外墙洞口封堵，每处1米*1米大小切割不锈钢一块，钻孔固定，打胶处理。				m2				4.000

		12		390604001002				平台防水		1.设备平台垃圾清理
2落水口降低
3.20mm厚水泥砂浆抹平
4.涂刷1.2mm聚氨酯涂料，粘贴聚酯布
5.部位：空调机位平台				m2				55.000







						测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

		E.1 分部分项工程量清单计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修														标段：										第3页 共3页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述				计量
单位				工程量		金额（元）

																				综合单价		合价		其中

																								定额
人工费				定额
机械费		暂估价

		13		390604001003				平台防水		1.设备平台垃圾清理
2落水口降低
3.20mm厚水泥砂浆抹平
4.涂刷1.2mm聚氨酯涂料，粘贴聚酯布
5.铺贴4.0自粘防水卷材 
6.部位：外侧外露平台				m2				25.000



		14		391402001001				升降机（9m）		1.高空作业需升降机辅助				项				1.000

		15		WB011614004001				建筑垃圾外运		1．运距：投标人自行考虑				项				1.000

		16		391305001001				成品保护		1．保护对象名称，材质：屋面、外墙等部位现有成品的保护				项				1.000





















































						测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】





3.2 附录F 措施项目清单计价表

		附录F 措施项目清单与计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		序号				项目编码				项目名称						计算基础		费率（%）				金额（元）

		1				XC-01				夜间施工增加费								0.500

		2				XC-02				二次搬运费								0.650

		3				XC-03				冬雨季施工增加费								1.000

		4				XC-04				已完工程及设备保护费								0.200

		5				XC-05				工程定位复测费								1.800

		6				XC-06				非夜间施工照明费								

		7				XC-07				临时保护设施费								0.200

		8				XC-08				赶工措施费								

		9				XC-09				智慧工地建设费								
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								测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】





3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表

		附录G 不可竞争项目清单与计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		序号				项目编码				项目名称						计算基数		费率（%）				金额（元）

		1				XF-01				环境保护费								1.000

		2				XF-02				文明施工费								1.600

		3				XF-03				安全施工费								5.200

		4				XF-04				临时设施费								3.200

		5				XF-05				环境保护税								
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3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表

		H.1 其他项目清单与计价汇总表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修										标段：				第1页 共1页

		序号						项目名称						金额(元)

		1						暂列金额						

		2						专业工程暂估价						

		3						计日工						

		4						总承包服务费						
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						测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】





3.5 H.2 暂列金额明细表

		H.2 暂列金额明细表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：				第1页 共1页

		序号				项目名称						计量单位				暂定金额(元)				备注
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								测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

		说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。





3.6 H.3 专业工程暂估价计价表

		H.3 专业工程暂估价计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：				第1页 共1页

		序号				工程名称						工程内容				金额(元)				备注
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								测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

		说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。





3.7 H.4 计日工表

		H.4 计日工表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		编码				项目名称						单位				数量		综合单价				合价（元）

		一				人工										

		人工费小计

		二				材料										

		材料费小计

		三				施工机械										

		施工机械费小计
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								测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

		说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。





3.8 H.5 总承包服务费计价表

		H.5 总承包服务费计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		序号				工程名称				项目价值(元)						服务内容		费率(％)				金额(元)

		1				发包人发包专业工程				

		2				发包人供应材料				
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3.9 附录I 增值税计价表

		附录I 增值税计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：				第1页 共1页

		序号				项目名称				计算基础						计算基数				费率(％)		金额(元)

		1				增值税				分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费										9.000
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3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)

		E.1 分部分项工程量清单计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修														标段：										第1页 共3页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述				计量
单位				工程量		金额（元）

																				综合单价		合价		其中

																								定额
人工费				定额
机械费		暂估价

		1		390107002001				屋面瓷砖拆除		1．饰面材料种类：上人屋面瓷砖拆除
2．部位：S1-108门面、S5-101门面和S7-101门面				m2				24.000



		2		390604001001				屋面防水		1.堵漏王堵漏
2.涂刷柔性防水涂料，贴聚酯布加强，铺贴4mm厚SBS改性沥青卷材
3.部位：S1-108门面、S5-101门面和S7-101门面上人屋面				m2				24.000



		3		390904003001				屋面瓷砖恢复		1．饰面材料种类：上人屋面瓷砖重新铺贴，瓷砖规格材质与原瓷砖保持一致
2．部位：S1-108门面、S5-101门面和S7-101门面				m2				24.000



		4		390108002001				墙面玻璃幕墙及门窗玻璃拆除		1．龙骨及饰面种类：澜园玻璃门破损玻璃、濮园幕墙破损玻璃拆除				m2				6.960

		5		WB011209003001				墙面玻璃幕墙及门窗玻璃更换		1．澜园玻璃门破损玻璃、濮园幕墙破损玻璃重新安装，玻璃规格材质与原玻璃保持一致				m2				6.960

		6		390110001001				铲除油漆、涂料面		1．铲除部位名称：原有真石漆铲除
2．铲除部位：外墙管根处洞口、外墙窗台和外墙管根部				m2				109.000



		7		390108001001				抹灰面拆除		1．拆除部位：外墙管根处洞口、外墙窗台和外墙管根部
2．抹灰层种类：原有粉刷抹灰剔除				m2				109.000











						测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

		E.1 分部分项工程量清单计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修														标段：										第2页 共3页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述				计量
单位				工程量		金额（元）

																				综合单价		合价		其中

																								定额
人工费				定额
机械费		暂估价

		8		390604004001				外墙防水		1.外墙堵漏封堵
2.涂刷1.2mm厚丙烯酸透明防水涂料
3.批抗裂砂浆
4.铺贴抗碱网格布。
5.恢复外墙真石漆。
6.部位：外墙管根处洞口和外墙根部				m2				17.000



		9		390604004002				外墙防水		1.外墙堵漏封堵
2.涂刷1.2mm厚丙烯酸透明防水涂料
3.批抗裂砂浆
4.铺贴抗碱网格布。
5.恢复外墙真石漆。
6.窗框周边原有老化结构胶需铲除，重新打胶密封
7.部位：外墙窗台				m2				92.000





		10		390604007001				天沟防水		1.部位：二楼幕墙水沟
2.水沟内垃圾清理，涂刷1.5mm厚聚合物水泥防水涂料，铺贴一米宽度不锈钢板材，四周结构胶密封处理，铺贴一层4mm厚SBS防水卷材				m2				50.000



		11		390502013001				洞口封堵		1.外墙洞口封堵，每处1米*1米大小切割不锈钢一块，钻孔固定，打胶处理。				m2				4.000

		12		390604001002				平台防水		1.设备平台垃圾清理
2落水口降低
3.20mm厚水泥砂浆抹平
4.涂刷1.2mm聚氨酯涂料，粘贴聚酯布
5.部位：空调机位平台				m2				55.000







						测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

		E.1 分部分项工程量清单计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修														标段：										第3页 共3页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述				计量
单位				工程量		金额（元）

																				综合单价		合价		其中

																								定额
人工费				定额
机械费		暂估价

		13		390604001003				平台防水		1.设备平台垃圾清理
2落水口降低
3.20mm厚水泥砂浆抹平
4.涂刷1.2mm聚氨酯涂料，粘贴聚酯布
5.铺贴4.0自粘防水卷材 
6.部位：外侧外露平台				m2				25.000



		14		391402001001				升降机（9m）		1.高空作业需升降机辅助				项				1.000

		15		WB011614004001				建筑垃圾外运		1．运距：投标人自行考虑				项				1.000

		16		391305001001				成品保护		1．保护对象名称，材质：屋面、外墙等部位现有成品的保护				项				1.000

				含税合计
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3.2 附录F 措施项目清单计价表

		附录F 措施项目清单与计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		序号				项目编码				项目名称						计算基础		费率（%）				金额（元）

		1				XC-01				夜间施工增加费								0.500

		2				XC-02				二次搬运费								0.650

		3				XC-03				冬雨季施工增加费								1.000

		4				XC-04				已完工程及设备保护费								0.200

		5				XC-05				工程定位复测费								1.800

		6				XC-06				非夜间施工照明费								

		7				XC-07				临时保护设施费								0.200

		8				XC-08				赶工措施费								

		9				XC-09				智慧工地建设费								
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3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表

		附录G 不可竞争项目清单与计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		序号				项目编码				项目名称						计算基数		费率（%）				金额（元）

		1				XF-01				环境保护费								1.000

		2				XF-02				文明施工费								1.600

		3				XF-03				安全施工费								5.200

		4				XF-04				临时设施费								3.200

		5				XF-05				环境保护税								
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3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表

		H.1 其他项目清单与计价汇总表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修										标段：				第1页 共1页

		序号						项目名称						金额(元)

		1						暂列金额						

		2						专业工程暂估价						

		3						计日工						

		4						总承包服务费						
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3.5 H.2 暂列金额明细表

		H.2 暂列金额明细表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：				第1页 共1页

		序号				项目名称						计量单位				暂定金额(元)				备注
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		说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。





3.6 H.3 专业工程暂估价计价表

		H.3 专业工程暂估价计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：				第1页 共1页

		序号				工程名称						工程内容				金额(元)				备注
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		说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。





3.7 H.4 计日工表

		H.4 计日工表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		编码				项目名称						单位				数量		综合单价				合价（元）

		一				人工										

		人工费小计

		二				材料										

		材料费小计

		三				施工机械										

		施工机械费小计
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		说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。





3.8 H.5 总承包服务费计价表

		H.5 总承包服务费计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		序号				工程名称				项目价值(元)						服务内容		费率(％)				金额(元)

		1				发包人发包专业工程				

		2				发包人供应材料				
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3.9 附录I 增值税计价表

		附录I 增值税计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：				第1页 共1页

		序号				项目名称				计算基础						计算基数				费率(％)		金额(元)

		1				增值税				分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费										9.000
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3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)

		E.1 分部分项工程量清单计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修														标段：										第1页 共3页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述				计量
单位				工程量		金额（元）

																				综合单价		合价		其中

																								定额
人工费				定额
机械费		暂估价

		1		390107002001				屋面瓷砖拆除		1．饰面材料种类：上人屋面瓷砖拆除
2．部位：S1-108门面、S5-101门面和S7-101门面				m2				24.000



		2		390604001001				屋面防水		1.堵漏王堵漏
2.涂刷柔性防水涂料，贴聚酯布加强，铺贴4mm厚SBS改性沥青卷材
3.部位：S1-108门面、S5-101门面和S7-101门面上人屋面				m2				24.000



		3		390904003001				屋面瓷砖恢复		1．饰面材料种类：上人屋面瓷砖重新铺贴，瓷砖规格材质与原瓷砖保持一致
2．部位：S1-108门面、S5-101门面和S7-101门面				m2				24.000



		4		390108002001				墙面玻璃幕墙及门窗玻璃拆除		1．龙骨及饰面种类：澜园玻璃门破损玻璃、濮园幕墙破损玻璃拆除				m2				6.960

		5		WB011209003001				墙面玻璃幕墙及门窗玻璃更换		1．澜园玻璃门破损玻璃、濮园幕墙破损玻璃重新安装，玻璃规格材质与原玻璃保持一致				m2				6.960

		6		390110001001				铲除油漆、涂料面		1．铲除部位名称：原有真石漆铲除
2．铲除部位：外墙管根处洞口、外墙窗台和外墙管根部				m2				109.000



		7		390108001001				抹灰面拆除		1．拆除部位：外墙管根处洞口、外墙窗台和外墙管根部
2．抹灰层种类：原有粉刷抹灰剔除				m2				109.000











						测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

		E.1 分部分项工程量清单计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修														标段：										第2页 共3页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述				计量
单位				工程量		金额（元）

																				综合单价		合价		其中

																								定额
人工费				定额
机械费		暂估价

		8		390604004001				外墙防水		1.外墙堵漏封堵
2.涂刷1.2mm厚丙烯酸透明防水涂料
3.批抗裂砂浆
4.铺贴抗碱网格布。
5.恢复外墙真石漆。
6.部位：外墙管根处洞口和外墙根部				m2				17.000



		9		390604004002				外墙防水		1.外墙堵漏封堵
2.涂刷1.2mm厚丙烯酸透明防水涂料
3.批抗裂砂浆
4.铺贴抗碱网格布。
5.恢复外墙真石漆。
6.窗框周边原有老化结构胶需铲除，重新打胶密封
7.部位：外墙窗台				m2				92.000





		10		390604007001				天沟防水		1.部位：二楼幕墙水沟
2.水沟内垃圾清理，涂刷1.5mm厚聚合物水泥防水涂料，铺贴一米宽度不锈钢板材，四周结构胶密封处理，铺贴一层4mm厚SBS防水卷材				m2				50.000



		11		390502013001				洞口封堵		1.外墙洞口封堵，每处1米*1米大小切割不锈钢一块，钻孔固定，打胶处理。				m2				4.000

		12		390604001002				平台防水		1.设备平台垃圾清理
2落水口降低
3.20mm厚水泥砂浆抹平
4.涂刷1.2mm聚氨酯涂料，粘贴聚酯布
5.部位：空调机位平台				m2				55.000







						测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

		E.1 分部分项工程量清单计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修														标段：										第3页 共3页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述				计量
单位				工程量		金额（元）

																				综合单价		合价		其中

																								定额
人工费				定额
机械费		暂估价

		13		390604001003				平台防水		1.设备平台垃圾清理
2落水口降低
3.20mm厚水泥砂浆抹平
4.涂刷1.2mm聚氨酯涂料，粘贴聚酯布
5.铺贴4.0自粘防水卷材 
6.部位：外侧外露平台				m2				25.000



		14		391402001001				升降机（9m）		1.高空作业需升降机辅助				项				1.000

		15		WB011614004001				建筑垃圾外运		1．运距：投标人自行考虑				项				1.000

		16		391305001001				成品保护		1．保护对象名称，材质：屋面、外墙等部位现有成品的保护				项				1.000

				含税合计
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3.2 附录F 措施项目清单计价表

		附录F 措施项目清单与计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		序号				项目编码				项目名称						计算基础		费率（%）				金额（元）

		1				XC-01				夜间施工增加费								0.500

		2				XC-02				二次搬运费								0.650

		3				XC-03				冬雨季施工增加费								1.000

		4				XC-04				已完工程及设备保护费								0.200

		5				XC-05				工程定位复测费								1.800

		6				XC-06				非夜间施工照明费								

		7				XC-07				临时保护设施费								0.200

		8				XC-08				赶工措施费								

		9				XC-09				智慧工地建设费								
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3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表

		附录G 不可竞争项目清单与计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		序号				项目编码				项目名称						计算基数		费率（%）				金额（元）

		1				XF-01				环境保护费								1.000

		2				XF-02				文明施工费								1.600

		3				XF-03				安全施工费								5.200

		4				XF-04				临时设施费								3.200

		5				XF-05				环境保护税								
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3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表

		H.1 其他项目清单与计价汇总表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修										标段：				第1页 共1页

		序号						项目名称						金额(元)

		1						暂列金额						

		2						专业工程暂估价						

		3						计日工						

		4						总承包服务费						
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3.5 H.2 暂列金额明细表

		H.2 暂列金额明细表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：				第1页 共1页

		序号				项目名称						计量单位				暂定金额(元)				备注
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		说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。





3.6 H.3 专业工程暂估价计价表

		H.3 专业工程暂估价计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：				第1页 共1页

		序号				工程名称						工程内容				金额(元)				备注
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		说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。





3.7 H.4 计日工表

		H.4 计日工表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		编码				项目名称						单位				数量		综合单价				合价（元）

		一				人工										

		人工费小计

		二				材料										

		材料费小计

		三				施工机械										

		施工机械费小计
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		说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。





3.8 H.5 总承包服务费计价表

		H.5 总承包服务费计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		序号				工程名称				项目价值(元)						服务内容		费率(％)				金额(元)

		1				发包人发包专业工程				

		2				发包人供应材料				
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3.9 附录I 增值税计价表

		附录I 增值税计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：				第1页 共1页

		序号				项目名称				计算基础						计算基数				费率(％)		金额(元)

		1				增值税				分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费										9.000
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3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)

		E.1 分部分项工程量清单计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修														标段：										第1页 共3页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述				计量
单位				工程量		金额（元）

																				综合单价		合价		其中

																								定额
人工费				定额
机械费		暂估价

		1		390107002001				屋面瓷砖拆除		1．饰面材料种类：上人屋面瓷砖拆除
2．部位：S1-108门面、S5-101门面和S7-101门面				m2				24.000



		2		390604001001				屋面防水		1.堵漏王堵漏
2.涂刷柔性防水涂料，贴聚酯布加强，铺贴4mm厚SBS改性沥青卷材
3.部位：S1-108门面、S5-101门面和S7-101门面上人屋面				m2				24.000



		3		390904003001				屋面瓷砖恢复		1．饰面材料种类：上人屋面瓷砖重新铺贴，瓷砖规格材质与原瓷砖保持一致
2．部位：S1-108门面、S5-101门面和S7-101门面				m2				24.000



		4		390108002001				墙面玻璃幕墙及门窗玻璃拆除		1．龙骨及饰面种类：澜园玻璃门破损玻璃、濮园幕墙破损玻璃拆除				m2				6.960

		5		WB011209003001				墙面玻璃幕墙及门窗玻璃更换		1．澜园玻璃门破损玻璃、濮园幕墙破损玻璃重新安装，玻璃规格材质与原玻璃保持一致				m2				6.960

		6		390110001001				铲除油漆、涂料面		1．铲除部位名称：原有真石漆铲除
2．铲除部位：外墙管根处洞口、外墙窗台和外墙管根部				m2				109.000



		7		390108001001				抹灰面拆除		1．拆除部位：外墙管根处洞口、外墙窗台和外墙管根部
2．抹灰层种类：原有粉刷抹灰剔除				m2				109.000
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		E.1 分部分项工程量清单计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修														标段：										第2页 共3页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述				计量
单位				工程量		金额（元）

																				综合单价		合价		其中

																								定额
人工费				定额
机械费		暂估价

		8		390604004001				外墙防水		1.外墙堵漏封堵
2.涂刷1.2mm厚丙烯酸透明防水涂料
3.批抗裂砂浆
4.铺贴抗碱网格布。
5.恢复外墙真石漆。
6.部位：外墙管根处洞口和外墙根部				m2				17.000



		9		390604004002				外墙防水		1.外墙堵漏封堵
2.涂刷1.2mm厚丙烯酸透明防水涂料
3.批抗裂砂浆
4.铺贴抗碱网格布。
5.恢复外墙真石漆。
6.窗框周边原有老化结构胶需铲除，重新打胶密封
7.部位：外墙窗台				m2				92.000





		10		390604007001				天沟防水		1.部位：二楼幕墙水沟
2.水沟内垃圾清理，涂刷1.5mm厚聚合物水泥防水涂料，铺贴一米宽度不锈钢板材，四周结构胶密封处理，铺贴一层4mm厚SBS防水卷材				m2				50.000



		11		390502013001				洞口封堵		1.外墙洞口封堵，每处1米*1米大小切割不锈钢一块，钻孔固定，打胶处理。				m2				4.000

		12		390604001002				平台防水		1.设备平台垃圾清理
2落水口降低
3.20mm厚水泥砂浆抹平
4.涂刷1.2mm聚氨酯涂料，粘贴聚酯布
5.部位：空调机位平台				m2				55.000
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		E.1 分部分项工程量清单计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修														标段：										第3页 共3页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述				计量
单位				工程量		金额（元）

																				综合单价		合价		其中

																								定额
人工费				定额
机械费		暂估价

		13		390604001003				平台防水		1.设备平台垃圾清理
2落水口降低
3.20mm厚水泥砂浆抹平
4.涂刷1.2mm聚氨酯涂料，粘贴聚酯布
5.铺贴4.0自粘防水卷材 
6.部位：外侧外露平台				m2				25.000



		14		391402001001				升降机（9m）		1.高空作业需升降机辅助				项				1.000

		15		WB011614004001				建筑垃圾外运		1．运距：投标人自行考虑				项				1.000

		16		391305001001				成品保护		1．保护对象名称，材质：屋面、外墙等部位现有成品的保护				项				1.000
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3.2 附录F 措施项目清单计价表

		附录F 措施项目清单与计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		序号				项目编码				项目名称						计算基础		费率（%）				金额（元）

		1				XC-01				夜间施工增加费								0.500

		2				XC-02				二次搬运费								0.650

		3				XC-03				冬雨季施工增加费								1.000

		4				XC-04				已完工程及设备保护费								0.200

		5				XC-05				工程定位复测费								1.800

		6				XC-06				非夜间施工照明费								

		7				XC-07				临时保护设施费								0.200

		8				XC-08				赶工措施费								

		9				XC-09				智慧工地建设费								
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3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表

		附录G 不可竞争项目清单与计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		序号				项目编码				项目名称						计算基数		费率（%）				金额（元）

		1				XF-01				环境保护费								1.000

		2				XF-02				文明施工费								1.600

		3				XF-03				安全施工费								5.200

		4				XF-04				临时设施费								3.200

		5				XF-05				环境保护税								
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								测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】





3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表

		H.1 其他项目清单与计价汇总表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修										标段：				第1页 共1页

		序号						项目名称						金额(元)

		1						暂列金额						

		2						专业工程暂估价						

		3						计日工						

		4						总承包服务费						
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3.5 H.2 暂列金额明细表

		H.2 暂列金额明细表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：				第1页 共1页

		序号				项目名称						计量单位				暂定金额(元)				备注
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								测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

		说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。





3.6 H.3 专业工程暂估价计价表

		H.3 专业工程暂估价计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：				第1页 共1页

		序号				工程名称						工程内容				金额(元)				备注
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		说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。





3.7 H.4 计日工表

		H.4 计日工表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		编码				项目名称						单位				数量		综合单价				合价（元）

		一				人工										

		人工费小计

		二				材料										

		材料费小计

		三				施工机械										

		施工机械费小计
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								测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

		说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。





3.8 H.5 总承包服务费计价表

		H.5 总承包服务费计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		序号				工程名称				项目价值(元)						服务内容		费率(％)				金额(元)

		1				发包人发包专业工程				

		2				发包人供应材料				
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3.9 附录I 增值税计价表

		附录I 增值税计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：				第1页 共1页

		序号				项目名称				计算基础						计算基数				费率(％)		金额(元)

		1				增值税				分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费										9.000
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3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)

		E.1 分部分项工程量清单计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修														标段：										第1页 共3页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述				计量
单位				工程量		金额（元）

																				综合单价		合价		其中

																								定额
人工费				定额
机械费		暂估价

		1		390107002001				屋面瓷砖拆除		1．饰面材料种类：上人屋面瓷砖拆除
2．部位：S1-108门面、S5-101门面和S7-101门面				m2				24.000



		2		390604001001				屋面防水		1.堵漏王堵漏
2.涂刷柔性防水涂料，贴聚酯布加强，铺贴4mm厚SBS改性沥青卷材
3.部位：S1-108门面、S5-101门面和S7-101门面上人屋面				m2				24.000



		3		390904003001				屋面瓷砖恢复		1．饰面材料种类：上人屋面瓷砖重新铺贴，瓷砖规格材质与原瓷砖保持一致
2．部位：S1-108门面、S5-101门面和S7-101门面				m2				24.000



		4		390108002001				墙面玻璃幕墙及门窗玻璃拆除		1．龙骨及饰面种类：澜园玻璃门破损玻璃、濮园幕墙破损玻璃拆除				m2				6.960

		5		WB011209003001				墙面玻璃幕墙及门窗玻璃更换		1．澜园玻璃门破损玻璃、濮园幕墙破损玻璃重新安装，玻璃规格材质与原玻璃保持一致				m2				6.960

		6		390110001001				铲除油漆、涂料面		1．铲除部位名称：原有真石漆铲除
2．铲除部位：外墙管根处洞口、外墙窗台和外墙管根部				m2				109.000



		7		390108001001				抹灰面拆除		1．拆除部位：外墙管根处洞口、外墙窗台和外墙管根部
2．抹灰层种类：原有粉刷抹灰剔除				m2				109.000











						测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

		E.1 分部分项工程量清单计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修														标段：										第2页 共3页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述				计量
单位				工程量		金额（元）

																				综合单价		合价		其中

																								定额
人工费				定额
机械费		暂估价

		8		390604004001				外墙防水		1.外墙堵漏封堵
2.涂刷1.2mm厚丙烯酸透明防水涂料
3.批抗裂砂浆
4.铺贴抗碱网格布。
5.恢复外墙真石漆。
6.部位：外墙管根处洞口和外墙根部				m2				17.000



		9		390604004002				外墙防水		1.外墙堵漏封堵
2.涂刷1.2mm厚丙烯酸透明防水涂料
3.批抗裂砂浆
4.铺贴抗碱网格布。
5.恢复外墙真石漆。
6.窗框周边原有老化结构胶需铲除，重新打胶密封
7.部位：外墙窗台				m2				92.000





		10		390604007001				天沟防水		1.部位：二楼幕墙水沟
2.水沟内垃圾清理，涂刷1.5mm厚聚合物水泥防水涂料，铺贴一米宽度不锈钢板材，四周结构胶密封处理，铺贴一层4mm厚SBS防水卷材				m2				50.000



		11		390502013001				洞口封堵		1.外墙洞口封堵，每处1米*1米大小切割不锈钢一块，钻孔固定，打胶处理。				m2				4.000

		12		390604001002				平台防水		1.设备平台垃圾清理
2落水口降低
3.20mm厚水泥砂浆抹平
4.涂刷1.2mm聚氨酯涂料，粘贴聚酯布
5.部位：空调机位平台				m2				55.000







						测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

		E.1 分部分项工程量清单计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修														标段：										第3页 共3页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述				计量
单位				工程量		金额（元）

																				综合单价		合价		其中

																								定额
人工费				定额
机械费		暂估价

		13		390604001003				平台防水		1.设备平台垃圾清理
2落水口降低
3.20mm厚水泥砂浆抹平
4.涂刷1.2mm聚氨酯涂料，粘贴聚酯布
5.铺贴4.0自粘防水卷材 
6.部位：外侧外露平台				m2				25.000



		14		391402001001				升降机（9m）		1.高空作业需升降机辅助				项				1.000

		15		WB011614004001				建筑垃圾外运		1．运距：投标人自行考虑				项				1.000

		16		391305001001				成品保护		1．保护对象名称，材质：屋面、外墙等部位现有成品的保护				项				1.000
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3.2 附录F 措施项目清单计价表

		附录F 措施项目清单与计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		序号				项目编码				项目名称						计算基础		费率（%）				金额（元）

		1				XC-01				夜间施工增加费								0.500

		2				XC-02				二次搬运费								0.650

		3				XC-03				冬雨季施工增加费								1.000

		4				XC-04				已完工程及设备保护费								0.200

		5				XC-05				工程定位复测费								1.800

		6				XC-06				非夜间施工照明费								

		7				XC-07				临时保护设施费								0.200

		8				XC-08				赶工措施费								

		9				XC-09				智慧工地建设费								
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3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表

		附录G 不可竞争项目清单与计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		序号				项目编码				项目名称						计算基数		费率（%）				金额（元）

		1				XF-01				环境保护费								1.000

		2				XF-02				文明施工费								1.600

		3				XF-03				安全施工费								5.200

		4				XF-04				临时设施费								3.200

		5				XF-05				环境保护税								
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3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表

		H.1 其他项目清单与计价汇总表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修										标段：				第1页 共1页

		序号						项目名称						金额(元)

		1						暂列金额						

		2						专业工程暂估价						

		3						计日工						

		4						总承包服务费						
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3.5 H.2 暂列金额明细表

		H.2 暂列金额明细表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：				第1页 共1页

		序号				项目名称						计量单位				暂定金额(元)				备注
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		说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。





3.6 H.3 专业工程暂估价计价表

		H.3 专业工程暂估价计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：				第1页 共1页

		序号				工程名称						工程内容				金额(元)				备注
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		说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。





3.7 H.4 计日工表

		H.4 计日工表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		编码				项目名称						单位				数量		综合单价				合价（元）

		一				人工										

		人工费小计

		二				材料										

		材料费小计

		三				施工机械										

		施工机械费小计
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		说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。





3.8 H.5 总承包服务费计价表

		H.5 总承包服务费计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：						第1页 共1页

		序号				工程名称				项目价值(元)						服务内容		费率(％)				金额(元)

		1				发包人发包专业工程				

		2				发包人供应材料				
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3.9 附录I 增值税计价表

		附录I 增值税计价表

		工程名称：长丰县世茂云锦（澜园、璞园）商业门面房渗漏维修												标段：				第1页 共1页

		序号				项目名称				计算基础						计算基数				费率(％)		金额(元)

		1				增值税				分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费										9.000
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